**委托编号：YZCG-24GZ00073**

**机房升级改造及网络光改项目之专用设备采购**

**竞**

**价**

**文**

**件**

**项目编号：0835P245000731**

**委托单位：广东省林业调查规划院**

**采购代理机构：广东元正招标采购有限公司**

**发布日期：2024年4月26日**

**温馨提示**

1. 本项目为全程网上竞价，竞价人按照竞价文件的规定在南方采购交易平台（网址：http://j.eebidding.com）进行各项操作，如遇到技术问题，请咨询平台技术支持，联系电话：020-87258495-925、926、927。
2. 如竞价人首次在南方采购交易平台参与竞价项目，请先在平台上进行免费注册。关于注册和报名的有关指引，请查阅南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。
3. 公开竞价项目，竞价人网上报名后（邀请竞价项目，则在被邀请后），登录平台，在工作台的“报名信息”功能中，下载获取本项目的竞价文件，如报名需要审核的，则按照竞价文件的“报名文件格式”要求编制并上传报名文件，项目负责人审核通过后，方可参与该项目竞价活动。
4. 项目如需缴纳报名费的，竞价人通过平台在线支付方式缴纳报名费。项目如需递交保证金的，竞价人通过平台在线支付方式递交保证金，保证金在竞价活动结束后按原支付路径无息退回。
5. 项目如需提交竞价方案的，竞价人应根据竞价文件“竞价方案格式”的要求，提前编制好竞价方案，网上竞价时先提交方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价。
6. 网上竞价大厅将于竞价开始前30分钟向符合条件的竞价人开放，如无另行说明，竞价人在竞价开始前15分钟内务必进入网上竞价大厅，做好竞价准备。
7. 南方采购交易平台记载了用户参与项目竞价的全部操作记录，其中包含用户名、机器码、IP地址、微信或支付宝的支付号（如需要缴纳报名费或递交保证金的）。
8. 代理机构的法律地位决定了其对竞价人上传的报名文件（如需要）、竞价方案（如需要）的相关资料真伪不做出判断，如竞价人发现相关资料被盗用或复制，建议竞价人遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非竞价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞价文件为准）

**目 录**

[第一部分 竞价邀请函 4](#_Toc164883325)

[第二部分 采购项目内容 6](#_Toc164883326)

[一、背景及需求 6](#_Toc164883327)

[二、采购技术要求 6](#_Toc164883328)

[三、商务要求 12](#_Toc164883329)

[第三部分 竞价人须知 15](#_Toc164883330)

[一、竞价规定及方法 15](#_Toc164883331)

[二、初步审查 15](#_Toc164883332)

[三、成交候选人的推荐 16](#_Toc164883333)

[四、竞价保证金 16](#_Toc164883334)

[五、成交管理 16](#_Toc164883335)

[第四部分 合同书格式 18](#_Toc164883336)

[第五部分 报名文件格式 22](#_Toc164883337)

[第六部分 竞价方案格式 27](#_Toc164883338)

[1.竞价承诺函 28](#_Toc164883339)

[2.报价一览表 29](#_Toc164883340)

[3.“★”技术条款响应表 30](#_Toc164883341)

# 第一部分 竞价邀请函

**一、项目基本情况**

项目编号：0835P245000731

项目名称：机房升级改造及网络光改项目之专用设备采购

采购预算：人民币684,600.00 元

最高限价（总价）：人民币 684,600.00 元

采购需求：专用设备采购

**注：1.竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价；**

**2.竞价人报价不得高于最高限价，否则将作无效报价处理；**

**3.本项目报价均为含税价。**

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供声明函，并加盖公章）；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.竞价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，**上传的报名文件中必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）扫描件（加盖竞价人公章）**；

**三、获取报名文件**

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名后在工作台的“报名信息”中下载本项目的竞价文件，按报名格式文件要求制作报名文件，并在报名截止时间前通过工作台的“报名信息”中提交报名附件。经审核符合条件的潜在竞价人即可缴纳报名费，参与项目竞价。

报名方式：线上报名。

报名费：￥300.00元。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

**四、报名及提交报名文件截止时间**

竞价人于2024年4月29日17时30分前通过平台报名并上传报名文件。

**五、竞价开始及截止时间**

项目竞价开始时间为：2024年4月30日9时30分（北京时间）请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

竞价截止时间：2024年4月30日10时30分（北京时间）

**六、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人联系人：

单位名称：广东省林业调查规划院

联系方式： 梁工 020-87035199

2.项目负责人：

单位名称：广东元正招标采购有限公司

地址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼08室

联系方式：曾工 020-87258495-511

联系邮箱：gdyz05@163.com

3.平台技术支持：

李先生，电话：020-87258495-926

刘先生，电话：020-87258495-927

广东元正招标采购有限公司

2024年4月26日

# 第二部分 采购项目内容

## **一、背景及需求**

1.建设背景

随着院内业务的发展和信息化建设的深入，单位现有的网络已经无法满足业务需求，导致网络带宽瓶颈严重，网络延迟高，影响业务的正常运行和办公效率，且原有设备大部分都是非网管设备，在网络安全方面无法进行有效的管控，在近年来网络安全的问题频发，单位内的网络安全环境及其单薄，单位的信息安全受到了极大的威胁，如遇到网络攻击行为无法进行有效的防护。

2.建设需求及目标

2.1为满足网络安全等级保护2.0的严格要求，新增一套日志审计系统，实现对网络活动的全面记录和审计，同时新增运维堡垒机，加强运维操作的安全管理和控制，确保网络安全防护的严密性和有效性。为有效的管控终端的安全新增一套终端检测与响应系统实时的监控，办公电脑的安全情况，已有三套防火墙（深信服品牌），本次需利旧原有安全设备，且设备之间要实现兼容、联动，保证信息完整性。

2.2对有线网络进行升级改造，实现办公室内支持千兆网络及万兆网络接入，重点办公点及会议室、展厅采用万兆网络连接。

2.3为有效管控院内网络环境的规范性，建设一台上网行为管理，对院内的网络环境进行有效的管控及规范。

## **二、采购技术要求**

**★1.日志审计、终端检测与响应系统、全网行为管理设备、堡垒机需为同一品牌，提供本项目两年原厂售后承诺函。**

2.采购需求

2.1采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
| **一、网络安全设备(依据《网络安全等级保护2.0标准》增加设备** |
| 1 | 日志审计设备 | 详见《详细设备参数要求》 | 1 | 台 |
| 2 | 终端检测与响应 | 详见《详细设备参数要求》 | 1 | 套 |
| 3 | 全网行为管理设备 | 详见《详细设备参数要求》 | 1 | 台 |
| 4 | 堡垒机 | 详见《详细设备参数要求》 | 1 | 台 |
| **二、网络光纤化改造基础设备** |
| 1 | 汇聚交换机 | 详见《详细设备参数要求》 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率144/166Mpps | 8 | 台 |
| 3 | 接入交换机 | (48个万兆SFP+,6个100GE QSFP28,含1个600W交流电源)交换容量2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率1620Mpps， | 5 | 台 |
| 4 | 网络管理 | 管理平台软件,可管理交换机、路由器。 | 1 | 台 |
| 5 | 光模块 | 万兆光模块 | 240 | 个 |
| **三、一体化配电系统** |
| 1 | 一体化配电设备 | 详见《详细设备参数要求》 | 1 | 台 |
| 2 | 功率模块 | 40kVA功率模块，输入功率因数≥0.99，输出功率因数=1，效率≥96%，单功率模块最大充电电流≥20A，支持热插拔功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 蓄电池 | 电压：12V，容量：100AH,标配螺丝，绝缘帽， | 30 | 节 |

2.2详细设备参数要求

2.1.1日志审计

**1)★规格：2U，内存大小≥32G，硬盘容量≥8T，接口配置不低于6千兆电口+2万兆光口SFP+，提供官网截图或产品彩页并加盖供应商公章；**

2)支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于800种日志对象的日志数据采集；

3)支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集；

**4)★支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用，需提供功能截图并加盖供应商公章；**

5)支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件；

6)支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等；

**7)★支持可视化展示，包括数据分布、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析，需提供功能截图并加盖供应商公章；**

**8)★支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险，提供功能截图并加盖供应商公章；**

**9)★考虑到安全系统的联动性和收集数据的完整性，提供完整安全设计方案，新增安全设备（日志审计、堡垒机、全网行为管理、终端检测与响应）须与原防火墙软件兼容、接入、获取完整信息、联动，提供原厂承诺函并加盖供应商公章；**

2.1.2终端检测与响应

1)产品包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中包含授权150；

2)支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量；

**3)★提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数，提供功能截图并加盖供应商公章；**

4)支持按Web站点、服务、应用、框架等多层次来清点主机上的Web应用的资产信息；

**5)★支持勒索风险管理功能，持续跟踪最新的勒索情报和技战法，实时展示出资产中的入侵风险，包括勒索风险端口、勒索应用弱密码和勒索风险漏洞，为用户做勒索风险加固提供数据支撑，提供功能截图并加盖供应商公章；**

6)支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测；

**7)★终端检测与响应系统支持与原有深信服防火墙联动进行安全联动，管理员可以在防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置，支持在管理平台查询和统计联动信息，提供原厂承诺函；**

8)支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵；

9)支持对勒索入侵的主流方式RDP暴破做全方位保护，包括RDP录校验、RDP文件加白二次校验等功能；

**10)★支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复，提供功能截图并加盖供应商公章；**

**11)★防火墙检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持手动或自动化将恶意域名信息下发到本产品做C2通信的封锁拦截，实现精准防远控，且防火墙的此事件不再重复告警，提供防火墙产品的联动下发C2通信封锁拦截的功能截图，提供本产品来源于联动防火墙产品的事件截图，并加盖供应商公章；**

**12)★所投产品的生产厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证，提供证书复印件并加盖供应商公章。**

**13)★所投产品的生产厂商为国家信息安全漏洞库CNNVD技术支撑单位，一级，提供有效证书复印件。**

2.1.3全网行为管理设备

**1)★网络层吞吐量≥5.8Gb，应用层吞吐量≥750Mb，包转发率≥90Kpps，每秒新建连接数≥10000，最大并发连接数≥500000，不少于6个以太网电口，1U机箱；**

**2)★支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；提供截图证明并加盖供应商公章；**

**3)★全网行为管理设备支持与原有深信服防火墙联动实现认证联动，可以转发用户认证信息到下一代防火墙，实现单点登录，提供原厂承诺函；**

4)支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；

5)支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务；支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝；

6)设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；

**7)★能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制；提供截图证明并加盖供应商公章；**

8)支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容，针对加密后的钓鱼网站、非法网站，可对用户进行重定向告警；

9)自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型；

10)支持自定义业务系统名称、描述，绑定到相应的IP地址和端口或域名，以每个业务系统作为单独审计对象；

2.1.4运维堡垒机

1)规格：2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥2TB SATA，接口配置不低于6千兆电口+2万兆光口SFP+；

2)包含运维授权数≥200，最大可扩展资产数≥1000，图形运维最大并发数≥200，字符运维最大并发数≥350；

3)字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET；图形协议：RDP、VNC，文件传输协议：FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板，支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等；

**4)★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入，提供截图证明并加盖供应商公章；**

5)用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、短信认证（移动云mas)、AD域/LADP认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证；

**6)★支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批，提供截图证明并加盖供应商公章；**

**7)★支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开，提供截图证明并加盖供应商公章；**

8)支持命令黑名单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等；

**9)★支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯，提供截图证明并加盖供应商公章；**

10)图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放。

2.1.5汇聚交换机

1)交换容量≥2.56 Tbps，包转发率≥1260Mpps，24 个万兆 SFP+，6 个 40/100GE QSFP28；

2)支持MAC地址≥288K，支持ARP表项≥100K，

3)支持 4K 个 VLAN，支持 Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；

4)支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略；

5)支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN，实现自动建立隧道；

6)MTBF（平均无故障时间）超过 35 ；

2.1.6一体化配电设备

**1)★设备为IGBT整流型模块化不间断电源，三进三出，双变换纯在线式，主柜最大可扩容功率容量不低于120Kva，现配容量为40Kva，单个功率模块容量不低于40Kva，提供产品彩页或官网截图并加盖供应商公章；**

2)功率模块、旁路模块、监控模块、配电模块要求均采用模块化设计；

3)功率模块、旁路模块、监控模块均要求支持热插拔；

4)采用集中旁路工作模式，具有旁路反灌保护功能，当旁路SCR发生短路，UPS检测到旁路反灌时，通过旁路反灌干接点发出脱扣指令，断开旁路开关，防止电流反灌到电网中；

**5)★具备电容器寿命到期提醒功能，需提供产品操作界面证明图片资料并加盖供应商公章；**

6)电池管理：具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；

## **三、商务要求**

1.服务地点：采购人指定地点。

2.服务期限：合同签订之日起30天内交货。

3.付款方式：

1期：支付比例70%，合同生效后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的70%；

2期：支付比例20%，全部货物到货后10个工作日内，采购人支付合同总价的20％给成交供应商。

3期：支付比例10%，全部货物安装调试并验收合格后10个工作日内，采购人支付合同总价的10％给成交供应商。

**4.验收要求**

4.1成交供应商应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

4.2交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合竞价文件和竞价承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

4.3货物为原厂商未启封全新包装，具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有设备相关的附件必须齐全。

4.4成交供应商将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.5货物验收所发生的检验费用由成交供应商负担。

4.6当出现不合格产品时，成交供应商要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。

**5.其他要求**

5.1安装与调试

5.1.1成交供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装期间，严格遵守采购人的有关规定。

5.1.2成交供应商必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将软件安装并调试至正常运行的最佳状态。

5.2技术支持

5.2.1免费随时提供技术指导和交流。

5.2.2成交供应商应提供软件的详细操作、安装及调整说明书。

5.2.3成交供应商应提供软件的所有说明书。

5.2.4成交供应商应提供电子版说明书。

# 第三部分 竞价人须知

## **一、竞价规定及方法**

1. 竞价人应在竞价开始前15分钟，进入南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）的竞价大厅。
2. 本项目不得少于3家竞价人报名参与竞价，不得少于3家竞价人递交报价（否则作为采购失败处理，项目负责人终止竞价）。
3. 本项目采取一轮报价，按总价报价。竞价人报价务必认真考虑，慎重报价，报价一经提交，不得修改。竞价方案中的《报价明细表》的报价与网上竞价报价应保持一致，如出现竞价人的网上竞价与上传的竞价方案中的《报价明细表》的报价不一致的，按网上竞价的价格为准，并按此作为结算价格。
4. 竞价大厅由本项目的项目负责人主持，启动竞价后，请参与本项目的所有竞价人先上传竞价方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效标价，特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。
5. 待所有竞价人报价完成后或已到竞价结束时间，竞价大厅报价结束，公布最低报价，竞价人通过“报价一览表”查看报价。竞价过程中提前离开的竞价人，可在竞价结束后登录平台查阅报价一览表。
6. 竞价主持人结束竞价，即可离开网上竞价大厅，具体竞价结果将在平台公布，请竞价人留意平台公告。
7. **采购人根据项目实际情况，设定了本项目的采购预算，当竞价人的报价低于采购预算的60%时，应当在竞价结束后，2小时内提供成本分析说明及证明材料（包括但不限于设备材料等的原始发票、人工、税费等相关证明材料），以证明其报价合理性(在规定时间内发送gdyz05@163.com邮箱)。如竞价人无法提供或提供的成本分析说明不合理，采购人有权选取次低价者为中选人或重新进行竞价。同时该竞价人将被采购人列为黑名单，暂停其三个月内参与采购人举行的竞价活动。**

**二、初步审查**

**(1）报价结束后采购人或采购代理机构对竞价人进行初步审查，合格竞价人不足3家的，作为采购失败处理，本项目终止。对不能通过初步审查的竞价人由采购人或采购代理机构现场或电话通知竞价人权代表。**

|  |
| --- |
| **初步审查表** |
| **序号** | **评审内容** | **竞价人** | **竞价人** | **竞价人** |
| 1 | 有效的法定代表人证明书和法定代表人授权书(如为法定代表人参与竞价,只提供有效的法定代表人证明书) |  |  |  |
| 2 | 已提交了竞价声明函 |  |  |  |
| 3 | 报价是固定唯一价 |  |  |  |
| 4 | 没有低于采购预算的60%或竞价报价明显不合理但竞价人能合理说明情况 |  |  |  |
| 5 | 报价没有超出**采购预算**的  |  |  |  |
| 6 | 竞价方案文件满足竞价文件“★”号技术条款要求  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

## **三、成交候选人的推荐**

本项目由**采购代理机构**对竞价方案进行合格性检查（即符合竞价文件规定为合格），竞价方案检查合格的报价为有效报价，对有效报价采取最低报价成交原则即最低价位**第一成交候选人，**以此类推，推荐3位成交候选人（不足3家按实际家数推荐），最终确定1位成交人。

如竞价方案合格的多家竞价人的最低报价相同，均推荐为成交候选人，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序。

## **四、竞价保证金**

本次不设保证金。

## **五、成交管理**

**1）成交服务费**

本次竞价向成交人收取成交服务费，成交供应商向采购代理机构交纳成交服务费（定额收取人民币**10,269.00**元）。

说明：

（1）成交服务费以人民币支付；

1. 成交服务费支付方式：采用银行划账形式；
2. **成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：**

**开户名称：广东元正招标采购有限公司**

**开户银行：建行广州永福支行**

**银行账号：4400 1490 9070 5300 3335**

**注明用途：0835P245000731成交服务费**

**2）申请发票**

 成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“**工作台**”—“**成交管理**”中找到成交记录，点击“**申请发票**”功能，选择开票类型：**增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值税专用发票电子票（适用于一般纳税人）**，并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

**3）成交通知书**

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“**领取**”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，**凭此通知书及竞价方案与采购人开展合同办理**。

**本竞价文件的解释权归“广东元正招标采购有限公司”所有。**

# 第四部分 合同书格式

**注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。**

**机房升级改造及网络光改项目之专用设备采购**

**合同书**

**项目名称：**

**合同编号：**

**签约地点：**

**签订日期： 年 月 日**

**注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。**

甲方：广东省林业调查规划院

电 话： 　 传 真： 地 址：

乙方：

电 话： 　 传 真： 地 址：

按照《中华人同共和国民法典》规定，经双方协商一致，本着平等互利和诚实信用原则，一致同意签订本合同，内容如下：

**一、合同内容**

详见第二部分采购项目内容

**二、项目需求**

详见第二部分采购项目内容

**三、付款方式**

详见第二部分采购项目内容

**四、保密条款**

1.甲乙双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及乙方在履行本合同过程中所获得或接触到的任何甲方内部数据资料和甲方提供的重要信息。

2.乙方认真贯彻执行国家有关保密工作的法令、法规及各项方针、政策、对本单位人员进行保密教育，提高本单位人员的保密意识，积极配合甲方做好保密防范工作。

3.乙方不得将与甲方合作的情况以任何方式公开宣传、报道，不得向任何单位或个人提供、泄露合作过程中知悉的保密信息。

4.乙方对双方合作产品的研制内容及技术实施各环节进行严格保密，不得以任何形式向外泄露。乙方不得擅自以任何方式复制相关资料，不通过普通邮政传递涉密文档，不在无保密措施的各种电话中谈论保密信息，不能私自保留任何与本项目有关的技术文档。乙方有责任对各类相关文档及软硬件进行强保密性管理，对有关资料的移交、销毁等相关处理均需要先得到甲方的同意。

5.乙方未经甲方同意情况下，不得私自将本合同涉及的项目工作转让给任何第三方。

6.乙方保密义务不因本合同变更、终止、解除而失效。

**五、所有权、知识产权和使用权**

1.乙方保证甲方在使用其服务及成果时不受第三方关于侵犯专利权、著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

**六、违约责任**

1.违约处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的直接经济损失，由违约方承担赔偿责任。

2.经济赔偿范围：

（1）甲方不按合同约定发出必要通知、确认、批准，不按合同约定履行各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为而导致乙方的经济损失。

**七、争议解决**

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

**八、其它**

1.本合同所有附件、竞价文件、报名文件、竞价通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**九、合同的生效**

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式 份，甲方 份，乙方 份，具有同等法律效力，本合同经双方签字盖章后生效。

 (本页无正文）

甲方： 乙方：

签约代表： 签约代表：

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

# 第五部分 报名文件格式

说明：1、报名后，请报名人按照报名文件格式编制报名文件，要求使用PDF文件格式，文件大小应控制在20MB以内；

2、报名截止时间前上传报名文件（登录平台—工作台—报名信息）；

3、报名人须按本竞价文件的要求编制报名文件，不得随意更改报名文件的格式。

**1.报名人资格所要求资质证明文件**

**竞价声明函**

广东元正招标采购有限公司：

关于机房升级改造及网络光改项目之专用设备采购（项目编号：0835P245000731），我方愿意参加竞价，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定：

我方声明具备以下的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）竞价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

项目负责人：

联系电话：

联系固话：

**特此声明！**

报名人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

报名人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**2.报名人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，上传的报名文件中必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）扫描件（加盖竞价人公章）**

**3.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书**

**（1）法定代表人证明书**

（法定代表人） 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

保名人（加盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

**附：法定代表人身份证复印件**

**（2）法定代表人授权委托书**

致：广东元正招标采购有限公司

本授权书声明：*人名*是注册于*（国家或地区）* 的*（竞价人单位名称）* 的法定代表人，现任 职务，有效证件号码： 。现授权*（姓名、职务）* 作为我公司的全权代理人，就机房升级改造及网络光改项目之专用设备采购 [项目编号为 0835P245000731]的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

报名人（加盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

**附：被授权人身份证复印件**

# 第六部分 竞价方案格式

说明：1、制作的竞价方案要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。

2、报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制竞价方案，竞价开始后，请各竞价人按要求上传竞价方案，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效标价。特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。

3、竞价人须按本竞价方案格式的要求编制竞价方案，不得随意更改本竞价方案格式。

## **1.竞价承诺函**

致：广东元正招标采购有限公司

关于贵司《机房升级改造及网络光改项目之专用设备采购》（项目编号：0835P245000731）的网上竞价活动，本签字人愿意参加报价响应，提供竞价文件中规定的服务，并承诺提交的文件和说明是准确的和真实的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

**特此声明！**

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

## **2.报价一览表**

项目编号：0835P245000731

项目名称：机房升级改造及网络光改项目之专用设备采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：

1.报价一览表必须加盖单位公章，否则视为无效报价；

2.竞价人报价不得高于最高限价，否则将作无效报价处理；

3.本项目报价均为含税价；

4.《报价一览表》中的报价汇总价与网上竞价报价必须一致，如出现竞价人的网上竞价与上传的《报价一览表》中的报价不一致的，按网上竞价的金额为准，并按此作为结算价格。

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

## **3.“★”技术条款响应表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **响应实际情况** | **是否偏离****（无偏离/正偏离/负偏离）** | **偏离简述** | **证明材料** |
| 1 |  |  |  |  |  页 |
| 2 |  |  |  |  |  页 |
| 3 |  |  |  |  |  页 |
| 4 |  |  |  |  |  页 |
| 5 |  |  |  |  |  页 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**说明： 1.竞价人必须对应竞价文件的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。对“★”项负偏离属于无效竞价。**

**2.竞价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。**

**3.“★”条款要求提供证明文件，则提供证明文件附该表后面，请在证明文件资料内对★条款的响应信息进行标记记号**

**4.本表内容不得擅自修改。**